 	
Spécifications de l’eau La Marzocco 
 
 
	Value 
	Units 
	Minimum 
	Maximum 

	T.D.S. 
	ppm 
	90 
	150 

	Total Hardness 
	ppm 
	70 
	100 

	Total Iron 
	ppm 
	0.0 
	0.02 

	Free Chlorine 
	ppm 
	0.0 
	0.05 

	Total Chlorine 
	ppm 
	0.0 
	0.1 

	pH 
	 
	6.5 
	8 

	Alkalinity 
	ppm 
	40 
	80 

	Chloride 
	ppm 
	0 
	30 


 
La Marzocco recommande de faire preuve de prudence lors de l’utilisation d’adoucisseurs d’eau à base de sodium ou d’hydrogène.
Pression et débit suggérés de l’arrivée d’eau : 45 à 80 psi (3 à 5 bar) et 8 litres par minute.
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